2MP GECE GÖRÜŞLÜ (IR) BULLET TİPİ IP KAMERA
1. Kamera üreticisi, ONVIF tam üye (full member) ve ONVIF yönetim komitelerinden Teknik Komitesine üye olmalıdır. Bu durum organizasyonun sitesinde (www.onvif.org) yayınlanmış olmalıdır.
2. Kamera, ONVIF (PROFİLE S, PROFİLE G) ve ISAPI gibi haberleşme protokollerine uygun olmalıdır. 
3. Kamera, üreticinin seri üretimi olmalıdır, belirli bir projeye özel üretilmiş ürün olmayacaktır.
4. Kamera markası, üreticinin kendi ismi veya patentli markası olmalıdır. OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
5. Kamera; bullet (mermi) tipinde, Infrared (IR) ledli, megapiksel IP kamera olacaktır. 
6. Kameranın imaj sensörü, 1/2.8” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.
7. Kamera, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG gibi video sıkıştırma teknolojilerini desteklemelidir.
8. Kameranın en yüksek çözünürlüğü, 1920 x 1080 olmalıdır. 
9. Kamera; 1920 x 1080, 1280 x 960 ve 1280 x 720 gibi çözünürlüklerde 25 fps kadar görüntü aktarımı yapabilmelidir. 
10. Kameranın çift akış (dual stream) desteği bulunmalıdır.
11. Kameranın ışık hassasiyeti, AGC fonksiyonu açıkken renklide en az 0.01 lüx @F1.2 olmalıdır.
12. Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak sabit lens bulunmalı ve en fazla 2,8mm değerinde olmalıdır. 
13. Kameranın perdeleme (shutter) hız değeri, 1/3 sn. ile 1/100.000 sn. aralığında olmalıdır. 
14. Kamera; hareket algılama, sabotaj alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama cihazının dolması ve depolama cihazı hatalarında alarm tetiklemesi yapabilmelidir.
15. Kamera, motorlu IR kesme filtresine (ICR) sahip olmalıdır. 
16. Kameranın NAS cihazlarına kayıt özelliği olmalıdır.
17. Kameranın ilgili bölge (ROI) özelliği olmalıdır. Bu özellik sayesinde istenilen bölgeler seçilerek yüksek kalite ve çözünürlükte kayıt edilirken seçili bölgelerin dışında kalan bölgeler düşük kalite ve çözünürlükte kayıt edilebilecektir. Bu da kameranın kullandığı bant genişliğini düşürerek bant genişliğinden ve kayıt alanından tasarruf etmeyi sağlamalıdır.
18. Kamera; daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak 3D DNR (Üç Boyutlu Gürültü Azaltma), D-WDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık) ve BLC (Arka Işık Telafisi) gibi fonksiyonları desteklemelidir.
19. Kameranın üzerinde bütünleşik Infrared (IR) ledler olmalıdır. Aydınlatma mesafesi, 30 metreden az olmamalıdır. 
20. Kamera, hat ihlali ve alan ihlali gibi analizleri destekleyecek yapıda olmalıdır.
21. Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP ve Bonjour gibi network protokollerini desteklemelidir.
22. Kamera; aynalama (mirror), özel maskeleme (privacy mask) ve titreşim önleme (anti-flicker) gibi özellikleri desteklemelidir.
23. Kameranın üzerinde lokal kayıt için SD/SDHC/SDXC slotu bulunmalı ve en az 128GB’a kadar depolamayı destekler yapıda olmalıdır.
24. Kameraya kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanmalı, IP adres filtreleme, HTTPS şifreleme ile ilave güvenlik özellikleri olmalıdır. 
25. Kamera, watermark özelliğini desteklemelidir.
26. Kamera, IPv4 ve IPv6 (opsiyonel) Ethernet/IP protokollerini desteklemelidir. 
27. Kameranın 12VDC ve Power-over Ethernet (PoE 802af, Class 3) besleme desteği olmalıdır.
28. Kameranın maksimum güç tüketimi, 5.5 watt’ı geçmemelidir.
29. Kamera, herhangi bir ilave ısıtıcı veya soğutucu üniteye gerek kalmadan -30 derece ile +60 derece sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.
30. [bookmark: _GoBack]Kameranın koruma sınıfı en az IP67 yapıda olmalıdır.
31. Kameranın boyutları, 69.7mm x 67.9mm x 171.4mm şeklinde olmalıdır.
